项目采购需求

一、项目需求

序号	采购项	品牌	型号/版本	需求说明	数量	备注
1	弱电间视频监控项目	海康威视	NP-FVW200-A	最大图像尺寸：2560*1440

传感器类型：1/2.7""ProgressiveScanCMOS

主码流帧率及分辨率：50Hz：25fps(2650*1440，1920*1080，1280*720)

子码流帧率及分辨率：50Hz：25fps(704*576，640*480，352*288)

感兴趣区域：主码流，子码流分别支持设置1个区域

镜头：2.8mm，水平视场角：104°

日夜转换模式：ICR红外滤片式

图像增强：背光补偿，3D数字降噪

感温方式：支持非接触式感温

探测范围：支持感知直径≥12cm的高温，最远探测距离为8m

高温报警：支持

高温点识别：支持高温点识别，并定位视场位置

防遮挡报警：支持镜头正前方（夹角小于30°）50cm内，有较大物体遮挡检测。

防移动报警：支持，当设备带电拆卸、被改变探测视场方向、被移动时需要产生报警

报警联动：支持报警事件联动抓图、录像

动态温度补偿：支持

智能报警：区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测

SVC：编码H.264，H.265支持

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

H.265编码类型：MainProfile

H.264编码类型：MainProfile/HighProfile

视频压缩码率：32Kbps~16Mbps

支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，

PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour

接口协议：ONVIF(PROFILES，PROFILEG)，ISAPI，GB28181

通用功能：一键恢复，防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤.

异常侦测：移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，非法登录，存储器满，存储器错

WEB参数配置：支持web预览、配置、参数导入/导出

报警接口：1路报警输入(Alarmin)，1路报警输出(Alarmout最大支持DC24V，1A或AC24V，1A)

音频接口：1路音频输入(Linein)，1路音频输出(Lineout)

通讯接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口

RS-485接口：1个RS-485

含适配器，电源供应：DC12V±25%

最远补光距离：15m	7个
DS-7616NX-13	存储接口：3个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘

视频接口：1*HDMI，1*VGA

网络接口：2*RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：4路报警输入，1路报警输出

USB接口：1*USB2.0，1*USB3.0

【产品性能】

输入带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）

输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）

接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持32*1080P

显示能力：最大支持双4K异源输出

【智能应用】

目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索

目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张

目标抓拍：4路视频流（2MP）

目标比对：16路图片流

标配：2块海康威视监控级硬盘6TB容量，3.5英寸SATA3.0接口。	1台
注：项目含辅材、施工和系统集成等。整个项目所有设备及辅材等提供三年维保。

二、付款及验收要求

1、付款：合同签订之日起，供货方提供正式有效发票和付款申请函后10个工作日内，采购方支付合同总金额的50%。项目验收合格后，供货方提供正式有效发票和付款申请函后10个工作日内，采购方支付合同总金额的50%。

2、验收：项目实施完成，且稳定运行一个月后，供货方提出验收申请。采购方在10个工作日内组织验收。验收合格后，双方在《福建省药品科普与监管数据中心询价比选采购验收单》上签字盖章。

三、实施要求

1、实施范围：本项目采购的设备主要部署在省药监局办公大楼弱电间和机房。

2、施工要求：设备电源由UPS电源供电，并就近接入独立网络组网。摄像头监控范围需覆盖弱电间所有设备设施，摄像头及主机需加入机房原综合监控平台，实现远程短信报警功能等。

3、安全要求：在设备安装、调试和维修过程中供货方应确保安全施工，如出现任何人身财产损害，所有法律责任均由供货方自行承担。

四、售后要求

1、维保期限：项目（含所有设备及辅材等）需提供三年维保服务。

2、售后服务：（1）维保期自项目验收合格之日起计算。（2）维保期内若同一故障发生三次以上或发生故障后超过三个月乙方仍无法修复，应采购方要求，供货方需提供同性能替代产品或予以换货处理。（3）维保期内供货方提供24小时电话或微信技术支持服务，供货在接到故障申告后应在1个小时内实质响应，若无法通过远程方式协助解决，应采购方要求，法定工作日或遇节假日紧急情况时供货方应在24小时内安排专业人员到达现场提供维修服务。