采购要求

1. **玻璃必须为1.2cm厚的钢化玻璃。**
2. **墙板为实木并且应于室内图书馆门同色。**
3. 水电改造不能破坏原有图书馆内的墙板（拉线从墙板后拉线）。
4. 现场如有破坏需购买材料恢复原样。
5. 智能门锁需人脸识别，人员入录需达到30个以上（需在原有门锁孔洞、不锈钢锁体）。智能门锁需拿样品与甲方确认完后才能进行安装。
6. 玻璃门禁系统需带指纹密码功能。
7. 滑轨须有三轮防脱静音、直流100w无刷电机。
8. 轨道自带防震减噪胶条、分槽板需带齿轮
9. 轨道须通过IS9001产品质量体系认证，通过公安部安全防范报警系统产品质量检测
10. 吊轮为塑钢材质、电机组，吊件均可从电机下方通过