|  |
| --- |
| 报价单 |
| 产品名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一拖四无线会议麦克风 | HTDZ/海天 |  HT-986B | 内置14MM镀金音膜,超强指向,有效拾音距离可达40cm以上防气爆音、内建防风防护罩独特的旋转结构，转动更顺滑、稳定可靠真分集，不断讯，消除死角发言键及发言指示灯，控制及显示开启/关闭OLED显示屏PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率;CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众;多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号;音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大;回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫;接收机采用多级高频放大，具有很高的灵敏度;多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰;理想空间使用范围80米；可任意选配手咪、头戴、领夹发射机工作频率：610-670MHz调制方式：宽带FM信道数目：50信道间隔：300kHz频率稳定度：±0.005%动态范围：100dB偏移：±45kHz音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB）综合信噪比：＞95dB综合失真：≤0.5%工作距离：80m（在理想环境的情况下）工作环境温度：-10℃~+50℃接收机载波频率：610-670MHz电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按标注使用）直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA消耗功率：13WS/N信噪比：≥95dBT.H.D失真：＜0.5%频率响应：60Hz -16kHz  | 套 | 1 |
| 合计报价 |  |

附件1

附件2

授权委托书

致：福建省药品审核查验中心

 我单位特授权委任以下之现职员工，作为我方本项目唯一全权代表，亲自出席参与贵单位组织采购项目：**一拖四无线会议麦克风采购** 进行项目谈判、签署合同和处理与本项目有关的一切事物，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法权益和真实意愿，我方愿为其行为承担全部责任。

有效期：2025年 月 日

项目授权代表： 联系电话：

单位名称（盖章）：

日期：2025年 月 日