|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单 | | | | | |
| 产品名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一拖四无线会议麦克风 | HTDZ/海天 | HT-986B | 内置14MM镀金音膜,超强指向,有效拾音距离可达40cm以上  防气爆音、内建防风防护罩  独特的旋转结构，转动更顺滑、稳定可靠  真分集，不断讯，消除死角  发言键及发言指示灯，控制及显示开启/关闭  OLED显示屏  PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率;  CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众;  多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号;  音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大;  回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫;  接收机采用多级高频放大，具有很高的灵敏度;  多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰;  理想空间使用范围80米；可任意选配手咪、头戴、领夹  发射机  工作频率：610-670MHz  调制方式：宽带FM  信道数目：50  信道间隔：300kHz  频率稳定度：±0.005%  动态范围：100dB  偏移：±45kHz  音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB）  综合信噪比：＞95dB  综合失真：≤0.5%  工作距离：80m（在理想环境的情况下）  工作环境温度：-10℃~+50℃  接收机  载波频率：610-670MHz  电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按标注使用）  直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA  消耗功率：13W  S/N信噪比：≥95dB  T.H.D失真：＜0.5%  频率响应：60Hz -16kHz | 套 | 1 |
| 合计报价 | | |  | | |

附件1

附件2

授权委托书

致：福建省药品审核查验中心

我单位特授权委任以下之现职员工，作为我方本项目唯一全权代表，亲自出席参与贵单位组织采购项目：**一拖四无线会议麦克风采购** 进行项目谈判、签署合同和处理与本项目有关的一切事物，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法权益和真实意愿，我方愿为其行为承担全部责任。

有效期：2025年 月 日

项目授权代表： 联系电话：

单位名称（盖章）：

日期：2025年 月 日